 
	[image: ]
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Haarlemmermeer (OWFH)




Jaarverslag wateronderzoek biologie commissie


De Toolenburgerplas.
Als gevolg van een wisselende waterstand is deze plas iets meer verzilt geraakt. ( verhoogde geleidbaarheid van het water ± 1,38 mS/cm naar ± 1,39 mS/cm) de laatste jaren is hier een stijgende lijn in te zien.
Deze verzilting wordt veroorzaakt door kwelwater wat door de lage waterstand meer kans heeft gekregen om de plas binnen te dringen.

De Toolenburgerplas blijft voor mij een zorgenkindje.
De biomassa en de opgeloste vaste stoffen (TDS) blijven aan de hoge kant.
De hoge cijfers m.b.t. Fosfor (P4), Fosfaat (PO4)  en Kiezelzuur (SIO2)
blijft ook voor 2026 een aandachtspunt. 

Het Haarlemmermeersebos
In 2016 is de beluchtingsinstallatie weggehaald en was de bosplas hardt achteruit gegaan in flora en fauna. 
Ook de visstand was hardt terug gelopen.
Met het in gebruik nemen van de beluchtingsinstallatie (2020) is de waterkwaliteit van het Haarlemmermeersebos sterk aan het verbeteren. 
Ook de visstand is weer aan het herstellen.
De droogte heeft in minderematen invloed gehad op de waterkwaliteit en het onderwaterzicht.
Vanaf eind juni is er wel wat blauwalg waargenomen maar veel minder als voorheen. 
De cijfers zijn ook hoopvol en redelijk stabiel.
Wij blijven de ontwikkeling van de bosplas samen met “Baseline” nauwlettend volgen.

PH/CO2 balans
Eind 2020 ontdekte ik een formule waarmee ik het biologische balans zichtbaar kan maken.
Deze methode blijkt zeer waardevol te zijn en geeft een goede indicatie over het biologische balans. De ideale waarde is “NUL” deze kan naar boven en onder verschuiven.
Zie onderstaande grafieken.
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De TP heeft een mooie waarde van 0,15 en zit binnen de norm.
Het HB heeft op dit moment een waarde van 1,63 wat veel te hoog is.

Nu kan men denken wat heb je hier nu aan?
Eigenlijk heel veel. Als onderzoeker is het de uitdaging om veranderingen vooraf te zien aankomen. Met deze methode zie ik een paar weken vooraf de veranderingen in de samenstelling van het water. 
De factor zie ik vooraf oplopen en dan weet ik, dat er wat aan zit te komen, zoals:

· Algenbloei
· Slecht onderwaterzicht
· Verhoging van de biomassa in het water (afstervende algen)

Bij een dalende factor kan ik zien, dat de situatie zich aan het herstellen is.
Ook het onderwaterzicht zal zich verbeteren.

De TDS (opgeloste vaste stoffen) metingen: 
Het valt onmiddellijk op dat de Toolenburgerplas veel meer opgeloste vaste stoffen in het water heeft. De komende jaren zal dit een onderdeel van het onderzoek blijven.
Ook nu zal men denken wat heb je hier aan?
Hiermee kan ik zien of het slechte zicht veroorzaakt wordt door biomassa of door overvloedig regenwater verrijkt met stofdeeltjes.
In de grafiek is duidelijk te zien, dat de Toolenburgerplas veel rijker is aan vaste stoffen veroorzaakt door de zand/klei bodem dan de bosplas die meer een veen bodem heeft.

Chlorofyl index.
SiO2 wordt opgebruikt door diatomeen (algen). Als SiO2 opraakt, komen de diatomeen in problemen en zullen andere algen hun plaats innemen.
Bij toename van algen (hoeft nog niet eens per sé tot uiting te komen als bloei) stijgt de pH als gevolg van biologisch proces (chlorofyl).
Bij hoge PO4-concentratie wordt al het opgeloste ijzer gebonden (en slaat neer) <- onder aerobe omstandigheden
Voor groei moeten algen voedingsstoffen opnemen à vrij fosfaat (PO4) neemt af.
Bij grote sterfte van algen komen de voedingsstoffen weer vrij voor de volgende liefhebber.

Dit is conceptueel model van de competitie tussen algensoorten, waarbij wisselende omstandigheden (o.a. weer, maar ook de aanwezigheid van biologisch beschikbare stoffen) de balans kan doen omslaan.
Met dank aan dhr. M van Duin Waterschap Rijnland

Algemeen:
In beide plassen lijkt het m.b.t. de Ammonia, fosfor en fosfaat waardes stabiel te zijn.
De hoge PH en KH is wel een zorgenkindje het gevolg is achterblijvende CO2 ontwikkeling die nodig is voor de plantengroei.
Gemiddelde PH/CO2 factor Haarlemmermeersebos


PH-	CO2-	KH-	8.3871428571428588	1.2380028756675632	7.3822824999999996	

Gemiddelde PH/CO2 factor Toolenburgerplas


PH-	CO2-	KH-	8.3364285714285735	8.3364285714285735	8.228252071428571	
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